**MANUAL för MONTERING av SÄKERHETSDÖRRAR**

**I TRAPPHUS I BRF BRUNFISKEN NR 17 LINNÉGATAN 20**

Om medlem önskar byta befintlig lägenhetsdörr till ny säkerhetsdörr, skall detta

anmälas till styrelsen. Efter renoveringen av trapphuset 2013 vill vi att samtliga lägenhetsdörrar skall ha samma utseende, för att trapphuset skall ge ett enhetligt intryck.

**Medlem måste redovisa vilken typ av dörr som beställs och vilken leverantör som anlitas**.

Dörren skall vara **brandgastät**. Medlem uppvisar s.k. typgodkännandebevis, i vilket

framgår brandklass, brandgastäthetsklass samt vem som typgodkänt dörren.

Installation av dörr skall följa nedanstående instruktion:

1. Vid borttagning av befintlig dörr skall karmfodret sparas och återmonteras.

Alternativt monteras nya karmfoder som är lika övriga karmfoder i huset.

1. Bristningar runt karmfoder skall murputsas in till foder och målas lika vägg.

Det är inte tillåtet att montera extra täcklist för att dölja bristningar i vägg eller använda silikon.

**Vägg kulör NCS 0801-G92 Y MILTEX MATT 7**

1. Säkerhetsdörrarna skall dekorationsmålas likt övriga dörrar. Dekorationsfärgen blandas på plats av målaren, det finns alltså ingen färgkod utan målaren ansvarar för att dörren får samma utseende som övriga säkerhetsdörrar. Därför skall alla medlemmar använda Alviks Måleri.

Vid beställning av säkerhetsdörr skall dörren levereras grundmålad, dvs vit

för att dekorationsmålning skall kunna göras exakt som på övriga dörrar. Den vita färgkoden är: Blad-kulör: 0502-Y vit grundfärg/ Karm-kulör: 0502-Y

1. För dekorationsmålning anlitas

Stockholms dekorationsmålare hemsida <https://www.dekorationsmalarna.se/>

Telefon 070/3070807. Andreas Kalén

Stockholm 202-11-10

Styrelsen

**Brf Brunfisken nr 17**